Den Bluebot mit der Programmierleiste "TactileReader" programmieren

Bedienelemente des TactileReaders

Mit einem USB-A zu USB-A-Kabel kannst du mehrere TactileReader koppeln, um große Programme zu legen. Oder du kannst den TactileReader mit einem USB-A-Netzteil darüber laden: